|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  | **ORDEM DE COMPRA E COLETA DE PREÇO** |  | Data |  |
| 10/03/2022 |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO** |
|  |
| Código |
| Diretoria Administrativa Financeira |
| 1727 |
|  |
|  |
|  |
|
| Referente ao(s) memorando(s): 3832 |  | Data da Cotação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  |  |
|  | **Condições de Pagamento** |  | **Prazo de Entrega** |  | **Validade da Proposta** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Preço** |
|  |  |  |
| **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** | **UN** | **Quantidade** | **Marca** | **Vr. Unitário** | **Total** |
| RACK DE FERRO 44U desmontável, desmontável / Modular, ESTRUTURA: totalmente parafusada em chapa de aço SAE 1020. BASE: confeccionada em chapa de aço SAE 1020, com passagem de cabo. Pés niveladores confeccionados em aço e polipropileno. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: confeccionada em chapa de aço SAE 1020, com visor de acrílico fumê de espessura de 2 mm e fechadura escamoteável. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: confeccionados em chapa de aço SAE 1020, e com regulagem de profundidade. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: confeccionados em chapa de aço SAE 1020, com aletas de ventilação e fechos rápidos em poliamida. TETO: confeccionados em chapa de aço SAE 1020, com aberturas para instalação de 04 (quatro) ventiladores. ATENÇÃO: Rack entregue montado, parafusado e instalado. | UNID | 1 |  |  |  |  |
| Bandeja Fixa Rack Servidor 19 400mm Preto 4 Fixações (entregue montado e instalado). | UNID | 4 |  |  |  |  |
| Switch Rack 24 portas Gigabit Ethernet com QoS - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way); » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo » Instalação simples e rápida (Plug & Play) » Gabinete para rack 19” com 1 U de altura » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover) » Fonte de alimentação interna bivolt automática. | UNID | 1 |  |  |  |  |
| Switch Rack 48 portas Gigabit Ethernet com QoS - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way); » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo » Instalação simples e rápida (Plug & Play) » Gabinete para rack 19” com 1 U de altura » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover) » Fonte de alimentação interna bivolt automática. | UNID | 1 |  |  |  |  |
| Roteador, Bridge MikroTik RouterBOARD RB3011UiAS-RM preto 100V/240VKIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO M5 Padrão racks de telecom. Especificações: - Porca e Parafuso M5 (padrão rack de telecom). - Kit composto por porcas + parafusos. - Alto acabamento e durabilidade. – RoHS. | UNID | 1 |  |  |  |  |
| Guia De Cabos P/rack De Telecom 19 1u Organizador De Cabos preto. Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 0,90mm. Padrão de instalação horizontal 19’’. Pode ser utilizado também em aplicações diversas, como organizar mesas, etc. Tampa removível com encaixe click rápido. Tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi pó. | UNID | 2 |  |  |  |  |
| Filtro De Linha Profissional Extensão Régua Rack 12 Tomadas padrão 19" Especificação Técnicas: Tensão de entrada e saída bivolt (127Vac/220Vac). Frequência de entrada: 50/60Hz. Potência Máxima do conjunto 1270VA (127V) Potência Máxima do conjunto 2200VA (220V). Corrente Máxima do conjunto: 10A . Temperatura ambiente máxima: 40ºC. Seção nominal do cabo: 0,75mm². Possui proteção contra sobrecarga e sobretensão. Possui led indicador. Possui botão liga desliga. Possui porta fusível. Possui abas para fixação. Instalável em Rack 19". Cabo e plug normatizado. Produzido com chapa de aço carbono fosfatizada. Pintura eletrostática a pó - Híbrida Poliéster Epóxi. Modelos com 6, 9 e 12 tomadas. Dimensões: Comprimento = 485mm X Largura = 45mm X \*Altura = 53mm. Obs: \*Altura total considerando considerando tomada e passa cabo. | UNID | 1 |  |  |  |  |
| PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5E - CERTIFICA CAT5E | PADRÃO 19" | 568A/B | Especificações: - Produzido dentro das normas EIA/TIA 568A/B. - Desempenho para Redes Gigabite Ethernet 10/100/1000 Mbps. - Padrão de Fixação 19". - Suporta conexões de até 1000 Mbps. - Suporte Condutores em cobre 22 á 26 AWG. - Certificações: UL/ETL/TIA EIA/CE E RohS. | UNID | 2 |  |  |  |  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  | **ORDEM DE COMPRA E COLETA DE PREÇO** |  | Data |  |
| 10/03/2022 |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO** |
|  |
| Código |
| Diretoria Administrativa Financeira |
| 1727 |
|  |
|  |
| Cabo De Rede Cat5e Caixa 305m Cmx Azul 100% cobre. Dados técnicos: Categoria: CAT.5e; Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Cor: Azul; Capa externa: PVC na opção CMX;Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;Diâmetro nominal: 4,8 mm; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente; Homologação Anatel. | UNID | 12 |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  | **ORDEM DE COMPRA E COLETA DE PREÇO** |  | Data |  |
| 10/03/2022 |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO** |
|  |
| Código |
| Diretoria Administrativa Financeira |
| 1727 |
|  |
|  |
| Conector cat5e rj 45 100% cobre 100unDvr Nvr Gravador Jfl Dhd-2116n 16 Canais 1080p 2mp 5x1 Full. Descrição: Gravador digital de vídeo 16 canais em alta resolução. Características: - Alta resolução de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHC/CVI; - Tecnologia Pentaflex (5em1): TVI/CVI/AHD/IP/Analógica; - Saída CVBS; - H.264+: pode economizar até 50% de armazenamento; - Gravação em 1.080N (960x1.080); - P2P: Acesso em nuvem; - Sistema Trí-híbrido;- Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais;- Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional;- Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF;- Aplicativo mobile JFL gratuito;Especificações técnicas:Entrada de vídeo / audio- Compressão de vídeo: H.264 / H.264+- Entrada de vídeo: 16-ch BNC + 2-ch IP ou 18-ch IP na função NVR- Câmeras TVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50 e 720p60- Câmeras AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25 e 720p30- Câmeras CVI: 1080p25, 1080p30, 720p25 e 720p30- Câmeras analógica: Sim- Câmera IP: 720p- Função NVR: Sim- Compressão de audio: G.711u- Entrada de audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k)Visualização:- Saída VGA/HDMI: 1 saída VGA e 1 saída HDMI com resolução: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz- Mosaico de visualização: 1/4/6/8/9/16- Máscara de privacidade: 4 zonas programavéis por canal- Informações OSD: Hora / Nome do canal / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo. Gravação:- Resolução de codificação/ Taxa de quadros: Modo normal: 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps; Modo 1080 lite: 1080p lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps; Sub Stream: CIF/QVGA/QCIF@25fps(P)/30fps(N)- Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps - 4Mbps- Saída de audio: 1-ch, RCA (Linear, 1k)- Taxa de bits de audio: 64 Kbps- Tipo de gravação: Contínua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Alarme / Agenda / Manual- Dual-stream: Sim- Tipo de stream: Vídeo, Vídeo & Audio (canal 1)Detecção de imagem:- Eventos: Gravação, Tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk- Detecção de imagem: Detecção de movimento em 330 zonas (22 x 15), Perda de vídeo e violação de vídeo.Backup e reprodução:- Reprodução síncrona: 16-ch- Busca: Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta- Backup: USB / Web Browser / Aplicativo.Disco rígido:- SATA: 1 HD SATA- Capacidade: Até 6TB de capacidadeRede:- Interface de rede: 1, RJ45 10M / 100M Ethernet self-adaptive- Conexões remotas: até 128 conexões- Protocolos: TCP/IP, IPv4 / IPv6, PPPoe, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UP`nP , httpsGeral:- Interface USB: 2 × USB 2.0- Fonte de alimentação: 12 VDC- Consumo (sem HD): 8W- Temperatura de trabalho: -10ºC - +55ºC- Umidade de trabalho: 10% - 90%- Dimensões (W × D × H): 200 × 200 × 45 mm- Peso (sem HD): 1.2 KgGarantia: 12 Meses | UNID | 1 |  |  |  |  |
|  |
| KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO M5 Padrão racks de telecom. Especificações: - Porca e Parafuso M5 (padrão rack de telecom). - Kit composto por porcas + parafusos. - Alto acabamento e durabilidade. – RoHS. | UNID | 1 |  |  |  |  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  | **ORDEM DE COMPRA E COLETA DE PREÇO** |  | Data |  |
| 10/03/2022 |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO** |
|  |
| Código |
| Diretoria Administrativa Financeira |
| 1727 |
|  |
|  |
| Dvr Nvr Gravador III Dhd-2116n 16 Canais 1080p 2mp 5x1 full. Descrição: Gravador digital de vídeo 16 canais em alta resolução. Características: - Alta resolução de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHC/CVI; - Tecnologia Pentaflex (5em1): TVI/CVI/AHD/IP/Analógica; - Saída CVBS; - H.264+: pode economizar até 50% de armazenamento; - Gravação em 1.080N (960x1.080); - P2P: Acesso em nuvem; - Sistema Tri-híbrido;- Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais;- Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional;- Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF;- Aplicativo mobile JFL gratuito; Especificações técnicas: Entrada de vídeo / áudio- Compressão de vídeo: H.264 / H.264+- Entrada de vídeo: 16-ch BNC + 2-ch IP ou 18-ch IP na função NVR-âmeras TVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50 e 720p60- Câmeras AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25 e 720p30- Câmeras CVI: 1080p25, 1080p30, 720p25 e 720p30- Câmeras analógica: Sim- Câmera IP: 720p- Função NVR: Sim- Compressão de áudio: G.711u- Entrada de áudio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k)Visualização:- Saída VGA/HDMI: 1 saída VGA e 1 saída HDMI com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz- Mosaico de visualização: 1/4/6/8/9/16- Máscara de privacidade: 4 zonas programáveis por canal- Informações OSD: Hora / Nome do canal / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo. Gravação:- Resolução de codificação/ Taxa de quadros: Modo normal: 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps; Modo 1080 lite: 1080p lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps; Sub Stream: CIF/QVGA/QCIF@25fps(P)/30fps(N)- Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps - 4Mbps- Saída de áudio: 1-ch, RCA (Linear, 1k)- Taxa de bits de audio: 64 Kbps-Tipo de gravação: Contínua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Alarme / Agenda / Manual- Dual-stream: Sim- Tipo de stream: Vídeo, Vídeo & Áudio (canal 1)Detecção de imagem:- Eventos: Gravação, Tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk- Detecção de imagem: Detecção de movimento em 330 zonas (22 x 15), Perda de vídeo e violação de vídeo. Backup e reprodução:- Reprodução síncrona: 16-ch- Busca: Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta- Backup: USB / Web Browser / Aplicativo. | UNID | 1 |  |  |  |  |
| CAMERAS HD FULL externa compatível com o DVR licitado | UNID | 2 |  |  |  |  |
| BALUN P CAMERAS EM HD COMPATIVEL COM O DVR LICITADO | UNID | 4 |  |  |  |  |
| CAIXA HERMETICA P/ EMENDAS compatível com o DVR licitado | UNID | 4 |  |  |  |  |
| FONTE 12 V 20 A COMPLETA COM CABO DE ENERGIA BIVOLT | UNID | 1 |  |  |  |  |
| ROTEADOR Gerenciável 300MBPS PROF ALTA PERF. P/ mínimo 20 usuários | UNID | 2 |  |  |  |  |
| CONECTOR P4 macho | UNID | 4 |  |  |  |  |
| CAIXA MULTIPLA ALUMINIO | UNID | 61 |  |  |  |  |
| PARAFUSO PARA TAMPA CX | UNID | 122 |  |  |  |  |
| ELETRODUTO GALVANIZADO 1 POLEGADA | UNID | 3 |  |  |  |  |
| CANALETAS VENTILADAS 50X50 | UNID | 3 |  |  |  |  |
| CABO DE LINHA TELEFONICA | UNID | 231 |  |  |  |  |
| MANGUEIRA CURVA METRO ZINCADA | UNID | 4 |  |  |  |  |
| ABRACADEIRA TIPO D C/ CUNHA | UNID | 44 |  |  |  |  |
| LUVA DE EMENDA | UNID | 17 |  |  |  |  |
| KEYSTONE RJ11 | UNID | 11 |  |  |  |  |
| KEYSTONE RJ45 | UNID | 20 |  |  |  |  |
| CONECTOR PARA caixa MULTIPLA (LUVA) | UNID | 17 |  |  |  |  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  | **ORDEM DE COMPRA E COLETA DE PREÇO** |  | Data |  |
| 10/03/2022 |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO** |
|  |
| Código |
| Diretoria Administrativa Financeira |
| 1727 |
|  |
|  |
|  |  |
| Autorizo a compra do(s) fornecedor(es) que apresentou(aram) o menor preço |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total..:** |  | **Total..:** |  |  | **Total..:** |  |
|  |  |  |  |
| Observação: |  |
|  |  |  |  |  |  |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORGUINHO/MS. |  |  |  |
|  |
|  | Aplicação do Item(s): |  |
|  |  |
|  |
|  | **Núcleo de Consumo:** |  | 0 - |
|  | **Veículo ..:** |  | 0 - |  | **Placa..:** |  |  |  |
|  |
| Diretor Administrativo / Financeiro |  | Responsavel |  |
|  |
|  | Carimbo com cnpj |  |
|  | Fornecedor |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|